Приказ Минстроя России от 10.08.2015 N 575/пр
"Об установлении количества процедур пользования одним водоразборным устройством в течение календарного месяца, применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2015 N 38779)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 27.01.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2015 г. N 38779

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 августа 2015 г. N 575/пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
КОЛИЧЕСТВА ПРОЦЕДУР ПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ВОДОРАЗБОРНЫМ
УСТРОЙСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в порядке, установленном Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 22, ст. 2338; 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 15, ст. 1783; 2013, N 16, ст. 1972; 2014, N 14, ст. 1627, N 40, ст. 5428; N 52, ст. 7773; 2015, N 9, ст. 1316), в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7773) приказываю:
1. Утвердить количество процедур пользования одним водоразборным устройством в течение календарного месяца, применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях (далее - количество процедур), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Количество процедур, утвержденное настоящим приказом, применяется при расчете нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях в зависимости от вида водоразборных устройств и санитарно-технического оборудования, которыми оборудованы такие помещения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.

И.о. Министра
Е.О.СИЭРРА

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 10 августа 2015 г. N 575/пр

КОЛИЧЕСТВО
ПРОЦЕДУР ПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНИМ ВОДОРАЗБОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА
НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ
И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Категории многоквартирных и жилых домов	Вид водоразборного устройства и санитарно-технического оборудования или процедуры пользования	
	Ванна сидячая длиной 1200 мм с душем	Ванна длиной 1500 - 1550 мм с душем	Ванна длиной 1650 - 1700 мм с душем	Ванна без душа	Душ	Раковина	Мойка кухонная	Унитаз	Общеквартирные нужды	
	Количество процедур пользования одним водоразборным устройством в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных (жилых) домах согласно категориям	
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	4	X	X	X	25	107	95	118	31	
2.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	X	4	X	X	25	107	95	118	31	
3.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	X	X	4	X	25	107	95	118	31	
4.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	X	X	X	4	X	107	95	118	31	
5.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем	X	X	X	X	25	107	95	118	31	
6.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	4	X	X	X	25	107	95	118	31	
7.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	X	4	X	X	25	107	95	118	31	
8.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	X	X	4	X	25	107	95	118	31	
9.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	X	X	X	4	25	107	95	118	31	
10.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами	X	X	X	X	25	107	95	118	31	
11.	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	X	X	X	X	X	107	95	118	31	
12.	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками	X	X	X	X	X	107	95	X	31	
13.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами	4	4	4	4	25	X	95	118	31	
14.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	X	X	X	X	X	X	95	118	31	
15.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	X	X	X	X	17	81	74	123	29	

Примечание. В случае, если в соответствии с абзацем вторым пункта 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (далее - Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 22, ст. 2338; 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 15, ст. 1783; 2013, N 16, ст. 1972; 2014, N 14, ст. 1627, N 40, ст. 5428; N 52, ст. 7773; 2015, N 9, ст. 1316), решением органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг (далее - уполномоченные органы), категории многоквартирных и жилых домов, определенных в приложении N 2 к Правилам, были дополнены иными категориями многоквартирных и жилых домов, то применяется количество процедур, определенное уполномоченными органами, в том числе на основании экспертных оценок и статистических данных.